El error de linealidad es la desviación de una pendiente teóricamente recta (lineal) en un gráfico de los resultados, comparados con la carga real.   	 	Referencias en este curso: M2L3T2, pág. 20/33
La evaluación de conformidad es el proceso de evaluar algo (p. ej., un patrón de masa en este caso) para determinar si éste cumple o no con los requisitos declarados (p. ej., con la norma OIML R111).  La comunidad internacional de metrología legal utiliza un proceso de evaluación de tipo y de aprobación de tipo.  La evaluación de tipo es el examen sistemático y la evaluación del funcionamiento de un tipo de pesas o un juego de pesas en contra de los requisitos documentados de esta recomendación (p. ej., la norma R111), cuyos resultados son presentados en un informe de ensayo.		Referencias en este curso: M3L5T2, pág. 12/24
La exactitud es el grado de concordancia entre los resultados de una medición y un valor verdadero del mensurando.		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 20/32; M2L3T2, pág. 8/33; M3L1T2, pág. 3/29
La exactitud, como aprendimos en uno de los módulos anteriores, es “el grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la medición.”  Para una balanza, esto significa la capacidad de una balanza para indicar valores que se aproximan al valor de masa correcto del artefacto que está siendo pesado.		Referencias en este curso: M3L1T2, pág. 3/29