Los patrones de referencia son generalmente de la más alta calidad metrológica disponible en un centro determinado, de los cuales se derivan las mediciones realizadas en dicho centro (HB 143, HB 150, VIM 6.6).		Referencias en este curso: M2L1T1, pág. 8/13
Los patrones de trabajo son usualmente calibrados contra un patrón de referencia y son utilizados rutinariamente para calibrar o verificar mediciones de materiales, instrumentos de medición o materiales de referencia (HB 143, HB 150, VIM 6.7).		Referencias en este curso: M2L1T1, pág. 8/13
Un patrón de verificación es un patrón que se utiliza como parte de un programa de aseguramiento metrológico del proceso para proporcionar una “verificación” acerca de los patrones y el proceso, para asegurar que los patrones, los resultados de las mediciones y los procesos de medición están dentro de límites estadísticos aceptables.		Referencias en este curso: M1L3T1, pág. 10/29; M2L1T1, pág. 8/13
Una pesa de sensitividad es un pequeño patrón de masa con un valor de masa y un grado de incertidumbre calibrados utilizados para definir las unidades de masa por división, en una balanza. 		Referencias en este curso: M2L4T2, pág. 1/20
Una pesa de tara es un patrón calibrado que tiene valores de masa e incertidumbre conocidos y es usualmente pequeña en comparación con el tamaño de las masas que están siendo comparadas.		Referencias en este curso: M2L4T2, pág. 3/20
El número total de mediciones de un objeto que podrían ser realizadas (hipotéticamente infinitas).		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 1/32
La precisión es el grado de concordancia entre los resultados de una prueba obtenidos bajo condiciones preestablecidas. 		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 20/32
Un presupuesto de incertidumbre es un “método sistemático para calcular el límite de error o la incertidumbre de la medición.  En este método, se hace una lista de todas las fuentes de error conocidas que podrían influenciar el resultado de la medición.  En el método tradicional se realiza un análisis teórico de las fuentes de error para obtener estimaciones de la variabilidad esperada." 		Referencias en este curso: M1L4T2 Subtema 1, pág. 4/20
Un objeto en un fluido (el aire es un fluido) experimenta una fuerza de empuje igual al peso del fluido desplazado.		La fuerza de empuje reduce la fuerza resultante ejercida en el platillo de la balanza.		Referencias en este curso: M2L1T2, 8/32
La evaluación del valor de masa calibrado y su correspondiente incertidumbre para asegurar que todos se encuentran dentro de los límites de los errores máximos permitidos.  Se considera que una pesa se encuentra dentro de los límites de tolerancia cuando el valor absoluto de su error más su incertidumbre no sobrepasa la tolerancia correspondiente.		Referencias en este curso: M3L1T2, pág. 2/29
Una prueba de vigilancia es la calibración de sus patrones de referencia o patrones de trabajo realizada entre calibraciones oficiales para proporcionar un aseguramiento adicional de que todos los valores de masa continúan siendo estables.  La prueba de vigilancia proporciona una verificación intermedia de los valores de masa para sus patrones.		Referencias en este curso: M1L3T1, pág. 23/29
La prueba F compara las desviaciones estándar entre dos conjuntos diferentes de datos.  Si la relación calculada de las varianzas es menor que un límite aceptable, entonces se considera que los conjuntos de datos están en concordancia el uno con el otro.		Referencias en este curso: M1L2T3, pág. 3/23
La prueba t es otra herramienta estadística que utilizamos para comparar dos conjuntos de datos.  La prueba t compara los valores de las medias con respecto a las desviaciones estándar para ambos conjuntos de datos.  De igual manera que para la prueba F, si el valor calculado de t es menor que un límite aceptable, entonces se considera que los conjuntos de datos son concordantes.		Referencias en este curso: M1L2T3, pág. 11/23





