La histéresis es un error que puede ser observado comparando la diferencia entre una medición realizada mientras una carga va en aumento frente a la medición del mismo punto mientras la carga va en descenso.		Referencias en este curso: M2L3T2, pág. 17/33
Un enfoque para ver cómo están dispersos los valores es el de hacer una gráfica de la frecuencia de la ocurrencia de cada valor observado.  El histograma categoriza todos los valores de los datos presentes en el conjunto de datos en celdas o grupos en el eje horizontal (X).  La altura vertical representa la frecuencia de ocurrencia de ese valor observado.		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 2/32