La calibración es el proceso de medir y asignar un valor y cierto grado de incertidumbre a un patrón o instrumento de medición. 		Referencias en este curso:  M2L3T1, pág. 6/15; M3L1T2, pág. 2/29
La capacidad es el peso máximo permitido en la balanza (por ejemplo, 160 gramos).		Referencias en este curso:  M2L3T1, pág. 6/15
Cuando usted informa de correcciones de pesas y de la incertidumbre, se debería informar de la incertidumbre utilizando dos cifras significativas y se debería informar de la corrección de masa utilizando el número de cifras significativas afectado por la incertidumbre, es decir, utilizando el mismo nivel de significación.		Referencias en este curso:  M1L4T3, pág. 2/17
En un proceso de medición estable, esperamos que la mayoría de las mediciones se encuentren dentro de los límites de control que fueron establecidos tomando como base evaluaciones estadísticas de datos históricos.  Se asume que las mediciones que se encuentren dentro de los límites de control “están bajo control."		Referencias en este curso:  M1L3T2, pág. 4/27
En un proceso de medición estable, esperamos que la mayoría de las mediciones se encuentren dentro de los límites de control que fueron establecidos tomando como base evaluaciones estadísticas de datos históricos.  Se asume que las mediciones que se encuentren fuera de los límites de control “están fuera de control." 		Referencias en este curso:  M1L3T2, pág. 4/27
El empuje del aire es una fuerza vertical cuya magnitud depende de la densidad del aire y del volumen del aire desplazado.		Referencias en este curso:  M3L1T2, pág. 3/29