La magnitud de la corrección por el empuje del aire (Magnitude of the Air Buoyancy Correction, MABC).		Referencias en este curso: M2L1T4, pág. 2/14
El término "masa" se utiliza siempre en el estricto sentido newtoniano de propiedad intrínseca de la materia.  Difiere del peso en el sentido de que el peso puede variar, pero la masa no.  En otras palabras, por masa debe entenderse una cantidad de materia.		Referencias en este curso: M2L1T2, pág. 1/32
La masa aparente vs 8.0 gramos por centímetro cúbico de un objeto se define como la masa "aparente" del objeto al compararla con un patrón con una densidad de 8.0 gramos por centímetro cúbico.  Es una masa que da la misma lectura del objeto cuando la comparación se hace en un ambiente con una temperatura de 20 grados centígrados y una densidad de 1.2 miligramos por centímetro cúbico.		Referencias en este curso: M2L1T2, pág. 25/32
El valor de masa convencional de un cuerpo es igual a la masa, Mc, de un patrón que lo balancea en condiciones convencionales establecidas.  La unidad de la magnitud definida de "masa convencional" es el kilogramo.  		Referencias en este curso: M2L1T2, pág. 20/32
En las mediciones de masas, el término "masa verdadera" se utiliza para hacer referencia a la masa de un objeto; la propiedad intrínseca a la materia.		Referencias en este curso: M2L1T2, pág. 27/32
El máximo error permitido (Maximum Permissible Error, MPE) o tolerancia es la máxima magnitud de desviación permitida para la masa convencional de la pesa respecto al valor nominal asignado.  (También es conocido como inexactitud o error permitido.)		Referencias en este curso: M3L5T2, pág. 9/24
La media es el valor calculado de la suma de los datos dividida entre el número de datos.		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 6/32
La mediana es el punto central en una lista de datos colocados ya sea en orden ascendente o decreciente.  La mitad de los datos es menor o igual a la mediana y la otra mitad de los datos es mayor o igual a la mediana.  Para un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos datos que se encuentran a la mitad de la lista.  		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 6/32
La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia.		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 6/32
El número total de mediciones de un objeto que han sido realizadas (realmente).		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 1/32
