El rango es la diferencia entre el valor del dato más grande y el valor del dato más pequeño.  Siempre se expresa como un número positivo.		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 10/32
La repetibilidad trata de la capacidad de obtener resultados de medición similares cuando se utilizan los mismos procedimientos, el mismo artefacto, los mismos operadores y dentro del mismo laboratorio a diferentes horas, quizás, cada 24 horas. 		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 20/32; M2L3T1, pág. 6/15
Reproducibilidad significa que las desviaciones estándar de la medición entre los laboratorios son iguales cuando los procedimientos se realizan bajo las mismas condiciones pero con diferentes operadores y en diferentes laboratorios, así como se realizan en las pruebas de comparaciones entre laboratorios.  		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 20/32
La desviación estándar es otra expresión de la variabilidad de un conjunto de datos.  Representa la distancia entre el valor calculado de la media y cada uno de los valores observados.  A esta distancia se le conoce como “desviación de la media” o algunas veces como residuo, r.		Referencias en este curso: M1L2T2, pág. 11/32
La resolución de una balanza es la fracción más pequeña de la escala graduada que pueda ser estimada o leída utilizando un lector digital o un vernier.		Referencias en este curso: M2L3T1, pág. 6/15
